**Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

«На право заключения договора на выполнение работ по монтажу самоклеящейся оракаловой пленки на стеклянные поверхности в офисе Заказчика из материала Исполнителя».

.

1. **Требования к выполнению работ:**
   1. **Место выполнения работ:** г. Москва, ул. Мясницкая 13, стр. 18, 3 этаж
   2. **Требования к материалам: материалы предоставляются Исполнителем.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Пленка Oracal 8810.90 Frosted Glass Cast (Германия) | м2 | 256 |
| 2 | Пленка монтажная Orafol (Германия). | м2 | 256 |
| 3 | Расходные материалы | комп. | 1 |

* 1. **Требования к работам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Плотерная резка | м.2 | 256 |
| 2 | Выборка пленки | м.2 | 256 |
| 3 | Нанесение монтажной пленки | м.2 | 256 |
| 4 | Подготовка стекол к оклейке | м.2 | 256 |
| 5 | Монтаж пленки на стекло | м.2 | 256 |
|  |  |  |  |

**1.3. Срок изготовления и монтажа:**

* закупка, резка, выбор пленки – не более 5 рабочих дней с момента подписания договора;
* доставка, подготовка и монтаж - не более 10 рабочих дней с момента подписания договора

**1.4.Требования к макетам:** работы выполняются по предоставленным макетам Заказчика.

**1.5.** **Требования к Исполнителю:** наличие положительного опыта выполнения работ по монтажу и оклеиванию стеклянных поверхностей в 2015-2017 годах.

**1.6**. **Порядок оплаты**: Аванс в размере 70% от общей стоимости по договору, оплата 30 % в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.

Приложение к Техническому заданию: макет–2 стр.