**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по очистке кровли**

1. **Общие положения**

1.1. Предмет закупки: «Выполнение работ по очистке периметра кровли от снега и наледи на объекте Фонда развития интернет-инициатив (здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18.)»

1.2. Срок выполнения работ по каждой заявке Заказчика, согласованной Сторонами по электронной почте или телефону контактных лиц, составляет 1 (один) рабочий день с момента согласования такой заявки.

1.3. Место выполнения работ – г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.

1.4. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

1.5. Доставка необходимых для выполнения работ материалов и оборудования Подрядчика осуществляется силами и за счет Подрядчика по месту выполнения работ: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр.18.

1.6. Период выполнения работ: с 01 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г. (включительно).

1. **Требования к порядку выполняемых работ**
   1. Все сотрудники Подрядчика, привлекаемые к выполнению работ, имеют соответствующую квалификацию и допуски для проведения работ методом промышленного альпинизма.
   2. При выполнении работ используются сертифицированные материалы, инструменты и снаряжение.
2. **Виды и периодичность выполнения работ**

3.1. Подрядчик выполняет следующие работы по очистке кровли от снега и наледи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Количество | Цена, руб. |
| 1. | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по всему периметру длиной 150 погонных метров на расстоянии 2 метра от края по Заявке Заказчика | Не ограничено |  |
| 2. | Очистка всей площади кровли общей площадью 1550 м2 от снега и наледи по всей плоскости 1 раз в месяц по Заданию Заказчика | Но не более трех раз за весь период действия договора |  |
| 3. | Ограждение опасной зоны, выставление дежурных сотрудников во время проведения работ | Не ограничено |  |

3.2. График проведения работ и их стоимость за периоды:

• с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. = \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

• с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. = \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

• с 01.02.2025 г. по 28.02.2025 г. = \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

• с 01.03.2025 г. по 15.03.2025 г. = \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

1. **Требования стандартов к качеству выполнения работ**

4.1. Все услуги по очистке от снега и наледи кровель и других элементов зданий выполняются Исполнителем – его инструментом, силами и средствами. Уборочный инвентарь должен быть исправным и использоваться в соответствии с технологией очистки.

4.2. Исполнитель обеспечивает очистку кровель, от снега, наледи. сосулек по заявке Заказчика и после осмотра кровли.

4.3. Очистка кровли производиться со всех сторон, не допуская перегрузки от снега отдельных участков.

4.4 Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления. При оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств и протечки, снег следует сбрасывать немедленно.

4.5. Запрещается:

- сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы;

- чистить кровлю металлическими лопатами и ломами

4.6. Работа выполняется в соответствии с законодательными (в том числе аттестация рабочих мест), нормативно-правовыми актами и государственными стандартами в сфере услуг по очистке кровли зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек.

1. **Требования к контролю качества выполняемых работ**

5.1. До начала выполнения работ исполнитель производит видео фиксацию объема работы.

5.2. После выполнения работ исполнитель также фиксирует (фото, видео) и предоставляет заказчику факт выполненных работ:

- освобождение крыши от давления снежной массы, наледи и сосулек, сохранение ее гидроизоляции, обеспечение сохранности водосточной системы, системы видеонаблюдения, обеспечение безопасности передвижения пешеходов и транспорта около зданий.

5.3. Работы должны производиться без нанесения повреждений кровельным материалам, конструкциям, системам видеонаблюдения, сетям связи и электросетям находящимся на крышах зданий.

5.4. Ущерб, нанесенный при оказании услуг Исполнителем или соисполнителем имуществу и/или персоналу Заказчика, Исполнителя или третьим лицам, возмещается Исполнителем в полном объёме.

5.5. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий, уличного электроосвещения, растяжек, линий связи, камер видеонаблюдения, защитных козырьков над входными дверьми, конструктивных элементов зданий и т.д..

1. **Требования к безопасности**

6.1 Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федера­ции, качество оказываемых услуг должно оказываться в соответствии с:

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте;

6.2 Персонал Исполнителя в обязательном порядке должен иметь соответствующее удостоверение о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

1. **Стоимость услуг и порядок оплаты**

6.1. Общая стоимость работ по Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, 00 коп., в том числе НДС 20%.

6.2. Стоимость абонентского обслуживания по очистке крыши от снега и наледи составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. 00 коп. за полный календарный месяц, \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. 00 коп. за период с 01.03.2025 по 15.03.2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.3. В стоимость абонентского обслуживания по п. 6.1. настоящего Технического задания входит неограниченное количество чисток кровли от снега, наледи и сосулек по периметру длиной 150 погонных метров на расстоянии 2 метра от края и очистка всей площади кровли общей площадью 1550 м2 от снега и наледи по всей плоскости 1 раз в месяц (но не более трех раз за весь период действия Договора), а также ограждение опасной зоны и выставление дежурных сотрудников во время проведения работ.

6.4. Заказчик перечисляет стоимость абонентского обслуживания в соответствии с Графиком проведения работ, согласно п. 3.2 Технического задания, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ за соответствующий период, и получения счета от Подрядчика.

Главный инженер Колотовченко Я.А.

Приложение № 1 к ТЗ

**Технические характеристики крыши здания, подлежащей очистке от снега, наледи и сосулек**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание | S (м2) | | | ограждения | | лестницы | | страховочные тросы | | угол наклона ската | | высота по периметру м/п | | покрытие крыши | | Адрес | |
| Офисное | по паспорту | фактическая | есть | | есть | | есть | | 25 | | 15 метров | | Фальцевая кровля | | Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18. | |
|  | 1550 | 1550 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |